                                                                                                                      ПРОЕКТ
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Батецкого муниципального района на 2011-2013 годы;
- Генеральный план Батецкого сельского поселения.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса
II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение
· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей  Батецкого поселения тепловой энергией;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Батецкого сельского поселения;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
I11. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Батецкое  СП  входит в состав Батецкого муниципального района (далее – Батецкий МР) и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). 

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 47164,8 га.

В состав  Батецкого СП входят 52 населенных пункта: Поселок Батецкий, деревни: Антипово, Батецко, Бахарино, Белая, Будыни, Велеши, Горка, Городня, Глухово, Новые Гусины, Старые Гусины, Дрегла, Дубровка, Жегжичино, Жили, Заполье, Змеева Гора, Ивня, Илемцы, Косово, Кострони, Кочино, Курино, Малый Латовец Большой Латовец, Лужки, Любеховичи, Малые Торошковичи, Мроткино, Некрасово, Несуж, Нива, Новоселок, Озерево, Островищи, Преображенка, Радгостицы, Раджа, Радоли,  Русыня, Сельцо, Ташино, Торошино, Большая Удрая.,  Малая  Удрая,  Уношковичи, Холохно, Хочени, Черная, Щепы, Большие Ясковицы, Малые Ясковицы

Административным центром поселения является поселок Батецкий.
Численность населения Батецкого СП на 01.01.2012 – 3265 человек.
В геоморфологическом отношении Батецкое СП расположено в Прибалтийской низменности. Основная часть равнины лежит на отметках ниже 100 метров, и только местами поднимается до 150-200 м.
В геологическом отношении поселение сложено спокойно залегающими породами.
По территории поселения протекает р. Луга с притоками. В пределах поселения сеть притоков р. Луга неглубоко врезалась в моренные отложения, поэтому преобладающая часть территории поселения недостаточно дренирована. Имеются болота.
Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ООО «МП ЖКХ НЖС» «Шимский межрайонный филиал». 
	№ п/п
	Поселение
	Наименование котельной, адрес
	установл.      мощность,          Гкал/час 
	протяженность теплосетей            в 2-х тр.исч.,м

	1
	Батецкое сельское
	котельная № 1 п. Батецкий
	1,05
	175

	2
	Батецкое сельское
	котельная № 3 п. Батецкий
	5,00
	1291

	3
	Батецкое сельское
	котельная № 4 п. Батецкий
	1,50
	173

	4
	Батецкое сельское
	котельная № 8 п. Батецкий
	1,65
	428

	5
	Батецкое сельское
	котельная № 9 п. Батецкий
	3,00
	844

	6
	Батецкое сельское
	котельная № 6 д. Городня
	1,20
	343


Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Батецкого  СП осуществляется:

- в частных домах и котеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2,3,5- этажных) в п. Батецкий централизовано от существующих котельных:

 № 1- на твердом топливе установленной мощностью 1,05 Гкал/час;

 № 3- на твердом топливе установленной мощностью 5,00 Гкал/час;
№ 4 -  на твердом топливе установленной мощностью 1,50 Гкал/час;
№ 8 - на твердом топливе установленной мощностью 1,65 Гкал/час;
№ 9 - на твердом топливе установленной мощностью 3,00 Гкал/час;

- в административных зданиях (2 - этажных) в  д. Городня централизовано от существующей котельной № 6 на твердом топливе установленной мощностью 1,20 Гкал/час (приложение 1);

Комитетом ценовой и тарифной политики установлены тарифы на услугу теплоснабжения, которые отражены в приложении № 2 в динамике за три предыдущие года.
3. Сокращение численности сельского населения  является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процентов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.
Население Батецкого СП в настоящее время стабилизировалось и в  перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2732 и 3108 человек. Сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

Площадь поселения увеличится на 500 га.
Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны.
Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ). 

4. Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом населенных пунктов  планируется ориентировочно на 2013 год. 

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:
Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.
Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.
Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 62 копейки, значит, 1 МДж будет стоить около 13,7 копеек.
 Уголь  при сгорании 20 МДж на 1 кг и будет стоить 3600 рублей за 1 тонну, значит 1 МДж будет стоить 18 копеек.
Дрова  при сгорании 20 МДж на 1 кг и будет стоить 2,3 руб. за 1 кг, значит 1 МДж будет стоить 12 копеек.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА 
	Источник тепла:
	Стоимость 1 МДж тепла:

	Магистральный газ
	11 коп.

	Сжиженный газ
	50 коп.

	Электричество
	70 коп.


	 Уголь                                                                               18 коп


 Дрова                                                                               12  коп
Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.
Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3 
На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива
5. При реализации плана газоснабжения Батецкого поселения будет рассматриваться вопрос о строительстве новых газовых котельных ;

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту;






